离子色谱仪参数要求

1. 泵系统：流量范围包含0.1～10mL/min；最大耐压≥30MPa；适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂
2. 色谱柱分离能力：满足样品中各种阳离子、阴离子、碘离子、硫离子等的分析检测
3. 进样器最大进样量：≥500μL
4. 配备色谱工作站，包含电脑、打印机等